岳环评 [2017]107号

**关于****汨罗海湘家俱有限公司年产15000套卫生洁具建设项目环境影响报告书的批复**

汨罗海湘家俱有限公司：

你公司《关于申请汨罗海湘家俱有限公司建设年产15000套卫生洁具建设项目环境影响报告书审批的函》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗海湘家俱有限公司在湖南汨罗循环经济产业园区内租用湖南海鑫新材料股份有限公司生产厂房，新建“年产15000套卫生洁具建设项目”，项目总占地面积6000m2，总投资500万元。项目以PVC料、钙粉、钛白粉、增白剂、稳定剂、偶氮二甲酰胺（AC）发泡剂、五金配件、配套镜、水性油漆和白乳胶等为原料，通过上料、混合、制板成型、切割等工序制作PVC发泡板，再通过开料、机加工、拼装、打磨砂光、喷漆、组装等工序生产浴室吊柜12000套/年、浴室立柜3000套/年。主要建设内容为：新建1条PVC发泡板生产线、1条卫生洁具生产线、40m3喷漆废气喷淋水沉淀池、100m3应急池、废气处理系统和危废暂存间，其他公用工程、辅助、环保工程等均依托厂区现有。PVC发泡板年产量800吨/年，仅用于本项目生产，不单独对外销售。项目建设符合国家产业政策，根据湖南志远环境资询服务有限公司编制的《汨罗海湘家俱有限公司年产15000套卫生洁具建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见、汨罗市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、工程建设及营运必须全面落实专家及环评报告书中提出的各项环保措施，并着重在做好以下工作：

1、你公司应采用先进工艺和装备，采用密闭式静电喷涂效率较高的喷涂工艺，按环评要求采用水性涂料，强化厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁。

2、废气污染防治工作。切实注重全生产车间的粉尘及有机废气收集工作，涂装车间或工位、喷漆间、晾干间应配置密闭抽排气系统，最大限度降低生产过程中的废气无组织排放，确保厂界粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）中的无组织排放监控浓度限值，VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；喷漆废气经“水帘净化+电加热烘干+活性炭吸附”工艺处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的家具制造排放标准，通过15m高排气筒排放；机加工粉尘、搅拌粉尘通过布袋式除尘器处理后无组织排放，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，制板废气通过活性炭吸附处理后，VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2011）排放限值要求，HCL满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准后，通过另一根15m排气筒排放。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管道；制板采用间接水冷；建设喷漆废气喷淋水沉淀池，做好沉淀池的防渗工作，喷漆废气喷淋水循环利用，不外排，定期交有危废处置资质单位处理；生活污水经化粪池处理，初期雨水经收集沉淀后达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4三级标准后排入园区污水管网，排入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产装置区的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源搅拌机、粉碎机等采取隔音、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求设置危险废物暂存场，避免造成二次污染；废活性炭、喷漆废气喷淋水、漆渣、废机油和废液压油、危险物品的废弃包装物属危险废物，送有资质的单位处理，并做好转移联单工作；边角料、粉尘和废砂纸等一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- 2001)及其2013年修改单的要求进行储存和处置；生活垃圾交环卫部门处理。

6、项目以喷漆车间为单元设置100m的卫生防护距离，卫生防护距离范围内禁止建设学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

7、加强营运期风险防范。注重油漆等危险化学品运输、储存过程的安全管理，分类分区存放各类危险化学品。加强喷漆车间火灾及工业粉尘爆炸事故风险防范，规范建设 100m3事故应急池，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、本项目需新增总量控制指标为：VOCs≤0.3t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局、湖南汨罗循环经济产业园管委会、湖南志远环境资询服务有限公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

|  |
| --- |
| 抄送:汨罗市环境保护局、湖南汨罗循环经济产业园管委会、湖南志远环境资询服务有限公司 |

2017年12月26日