岳环评 [2018]14号

**关于****湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目环境影响报告书的批复**

湖南合心有色金属有限公司：

你公司《申请批复的函》、汨罗市环保局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南合心有色金属有限公司拟投资500万元在汨罗市新市镇新阳村利用闲置厂房建设年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目，总占地面积2200m2，设置拆解车间一栋，原料车间一栋以及行政办公楼一栋，项目采用人工拆解和等离子切割拆解工艺，可拆解电机5000吨/年；发动机3500吨/年；变压器、压缩机各300吨/年；变速箱、电表、发动机各300吨/年。拆解后的产品简单打包后外售。项目建设符合国家产业政策和汨罗市城市总体规划，根据宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制的《湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见和汨罗市环保局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、不得拆解含制冷剂（氟利昂）压缩机、含多氯联苯变压器等特殊废电器产品。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的要求，建设厂区雨污管网。车间采取干式清扫，拖把清洗废水通过隔油沉淀池处理后通过专用罐车运至汨罗市重金属污水处理厂处理；设置12m3初期雨水收集池，项目区初期雨水经沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，处理后的污水用于周边山林浇灌，不外排。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好生产拆解区、贮存区等区域的防雨、防腐、防渗工作，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

2、废气污染防治工作。加强废气收集，最大限度减少生产过程中废气的无组织排放，确保厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值；切割废气、拆解粉尘经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后通过1根15m高的排气筒排放。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的噪声设备采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，完善固体废物产生、贮存、处置管理台账；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间；废矿物油属于危险废物，收集贮存后交有相应处置资质的单位处置；按照《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关要求建设一般工业固体废物暂存场所，初期雨水沉淀池污泥、拆解废物送垃圾填埋场处理，除尘器粉尘收集后外售；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

7、污染物总量控制指标：VOCs≤0.1t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至汨罗市环境保护局、新市镇人民政府、宁夏智诚安环技术咨询有限公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

|  |
| --- |
| 抄送:汨罗市环境保护局、新市镇人民政府、宁夏智诚安环技术咨询有限公司 |

2018年3月1日