岳环评 [2018]75号

**关于湖南百尔泰克生物科技有限公司**

**年生产5万盒面膜、10万瓶精华液化妆品建设项目**

**环境影响报告表的批复**

湖南百尔泰克生物科技有限公司：

你公司《申请批复的函》、湘阴县环境保护局预审意见及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、湖南百尔泰克生物科技有限公司位于湘阴县工业园新华路东侧、键铭大道南侧，原有项目《新型高效微囊化畜用益生菌制剂项目环境影响报告表》取得我局批复后，已完成厂房建设，因市场原因，公司现拟取消原益生菌制剂项目建设，改投资200万元（环保投资7万元）新建年生产5万盒面膜、10万瓶精华液化妆品建设项目。项目依托公司现有F栋生产车间设置2条生产线，一条生产面膜系列，一条生产精华液系列。主要工艺流程为：将外购原辅材料，经称料配重、搅拌、静置、检验、灌装、包装等工序生产面膜和精华液。主要建设内容为：设置生产主体工程（包括配制间、灌装间、纯水制备区、灌装封口打码区等）和产品存放区、原料存放区、实验室等辅助、配套工程。项目生产中使用自制纯水，项目给排水、供电、等基础设施依托公司现有设施。项目建设符合国家产业政策，根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《湖南百尔泰克生物科技有限公司年生产5万盒面膜、10万瓶精华液化妆品建设项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见和湘阴县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）加强施工期环境管理。规范操作，文明施工，做好施工扬尘、噪声、废水、固体废物的防治措施，减少对环境的影响，避免施工扰民。

（二）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设完善现有的厂区雨污管网。实行雨污分流，间接冷却废水和雨水进入园区雨水管网，生活污水、设备清洗水、纯水制备浓盐水经厂区化粪池预处理，达到湘阴县第二污水处理厂接纳标准后，经园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理后达标排放。

（三）废气污染防治工作。加强车间通风和车间保洁工作，消毒使用臭氧，不得使用酒精，确保无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（四）噪声污染防治工作。合理布局，项目设备均设置在厂房内，尽量采用低噪声设备，对搅拌机、灌装机等产生高噪声的设备采取减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（五）固体废物管理工作。严格按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求，规范建设固体废物暂存场所，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格按报告表中提出的要求，落实好废弃包装袋、不合格产品、废培养基、纯水制备产生的固体废物、过滤滤渣及废过滤膜等各类固体废收集、暂存、处理措施，确保各类固体废物规范处理。

 (六) 加强环境管理和环境风险防范工作。落实清洁生产，配备专职环保管理人员，加强设备及管道巡查、维护管理，建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及各类管理台帐。落实报告表中提出的各项环境风险防范及应急处理措施，防止环境风险事故发生，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放，确保周边环境安全。

（七）本项目总量控制指标为COD≤0.02t/a，氨氮≤0.02t/a），公司原益生菌制剂项目已购买总量控制指标COD：0.8t/a，氨氮：0.1t/a，项目总量在已有总量范围之内。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送湘阴县环境保护局、常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、湘阴县环境保护局负责项目建设期和营运期的日常环境监管。

 岳阳市环境保护局

2018年8月14日

|  |
| --- |
| 抄送: 湘阴县环保局、常德市双赢环境咨询服务有限公司 |