岳环评［2018］138号

**关于岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司10000Nm3/h液体空分项目环境影响报告书的批复**

岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司：

你公司《岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司10000Nm3/h液体空分项目环境影响评价文件报批申请函》、云溪区分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区，占地面积40303.56m2，公司拟投资22000万元（环保投资53万元）建设10000Nm3/h液体空分项目。项目以洁净的空气为原料，采用深冷法生产液氧10000Nm3/h、氮气10500Nm3/h、液氮15000Nm3/h、液氩360Nm3/h。主要建设内容为：新建生产装置（包括分馏塔、氩泵、膨胀机、分子筛等）、压缩机厂房、办公楼、配电室、水泵房和罐区等设施。项目符合国家产业政策。根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司10000Nm3/h液体空分项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论和专家评审意见及岳阳楼区环保分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、你公司在项目建设、运行和管理中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。规范操作，文明施工，按照报告书要求做好施工扬尘、噪声、废水、弃渣的防治措施，减少对环境的破坏，避免施工扰民。

（二）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，建设厂区雨水及污水管网，确保项目废水进入长炼第一污水处理厂处理。项目生活污水、生产废水经处理后，达到长炼第一污水处理厂进水水质标准后，排入长炼第一污水处理厂处理达标后排放。

（三）噪声污染防治工作。合理布局，选用低噪声设备，压缩机及其电机布置在封闭厂房内，科学安排生产，加强设备定期维护、保养，对高噪声设备采取隔声、减振、消声、吸声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

（四）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关规定要求，规范设置一般固体废物和危险废物暂存场所，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐；空气过滤器失效滤芯由厂家回收，空气过滤粉尘、生活垃圾交环卫部门处理，废矿物油交有资质单位安全处置。

（五）加强营运期风险防范.落实各项风险防范措施,加强设施设备的维护和管理;加强对装置区、储罐区等区域的巡查、管理与维修；应严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》修订事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

（六）加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至云溪区分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、请云溪区分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年12月12日

|  |
| --- |
| 抄送:云溪区分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南志远环境咨询服务有限公司 |