岳环评〔2026〕33号

岳阳市生态环境局

关于湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目
（斜坡码头提质改造）环境影响报告书的批复
湖南漕溪港物流有限公司：

    你单位（地址：湘阴县文星镇漕溪港码头，法人代表：蒋亚兰，统一社会信用代码：91430624698558275A）提交的《湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目(斜坡码头提质改造)环境影响报告书报批申请书》及有关附件收悉。经审查，你单位委托湖南天瑶环境技术有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目(斜坡码头提质改造)环境影响报告书》（以下简称《报告书》）符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。根据报告书分析结论、专家评审意见、岳阳市生态环境事务中心关于《湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目（斜坡码头提质改造）环境影响报告书》技术评估意见的报告（岳环事评估〔2026〕40号）及岳阳市生态环境局湘阴分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。批复如下：

一、湖南漕溪港物流有限公司环保整改项目（斜坡码头提质改造）位于湘阴县湘江大桥下游约640米的湘江右岸（位于湘阴港区漕溪港现有斜坡码头），东经：112°52′6.67882″，北纬：28°41′27.52015″，工程总投资1922.34万元，其中环保投资为100万元。主要建设内容为：取消固定吊，新建卸船输送线1路，额定输送能力2000t/h，年输送量150万吨；新建装船输送线1路，额定输送能力800t/h，年输送量100万吨；建设仓库1座（不含库 内设备），仓库长69m，宽30m；配套建设相关储运工程、公用工程及环保工程。本次提质改造项目在现有的斜坡码头上进行，不新增占地（含陆域和水域），项目不改变现有斜坡码头的岸线长度（岸线长度100m）；斜坡码头结构型式为斜坡式，码头规模仍为1000吨级（兼顾2000吨级）；运输货物种类为砂石，货物吞吐量为250万吨/年。由于该项目已于2025年9月开工建设，项目涉及“未批先建”，岳阳市生态环境局出具了不予行政处罚决定书（岳环不罚决〔2026〕5号）。本项目为完善环评手续。

已建工程环保措施的可行性。根据对项目废气、废水、噪声及固废处理措施的核查得知：已完工程施工过程中采取了有效的大气环境保护措施，对区域环境空气的影响较小，无遗留废气污染源；施工废水措施可行，均得到有效处置，对周围地表水体的影响较小；施工单位通过科学安排施工时间，选用低噪声设备，布置隔声屏障等降噪措施后，施工期噪声未对周边环境及邻近敏感点产生明显影响；施工期固体废物均得到妥善处置，未产生二次污染，对环境的影响较小。实施的各项生态保护措施基本有效，对评价区生态环境质量的影响不大，未对区域生态环境造成不利影响。

三、加强营运期大气污染防治措施。在散货装卸过程中控制装卸作业落差，适当降低取料高度；采用先进环保的装卸设备，装卸料点采用高压自动微雾抑尘系统湿式除尘方式；皮带机廊道采用密封式廊道；卸料仓库、转运站采用密封措施，通过水雾除尘措施防尘；码头面在装卸作业完毕时应及时清扫
，防止货物转运过程中的二次起尘；在码头实施岸基供电设施；船舶靠泊配置岸电设施的泊位后，应关闭发动机，使用岸电作为能源；码头机械、到港船舶和运输机动车进行定期保养，保证其处于良好的运转工况。TSP执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值。
四、严格落实营运期水污染防治措施。陆域生活污水依托湖南漕溪港物流有限公司一期工程化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后经市政污水管网排入湘阴县第一污水处理厂进行深度处理；船舶含油污水依托漕溪港二期工程船舶油污水收集池（容积为30m3）收集后交由有资质的单位处理；船舶生活污水依托漕溪港二期工程一体化船舶生活污水处理设施（处理能力为5t/d）处理达标后排入湘阴县第一污水处理厂；车辆冲洗废水、初期雨水经收集池沉淀后排入湘阴县第一污水处理厂。
五、加强营运期噪声污染防治措施。选用低噪声机械设备并采取隔振、减振降噪措施；对机械设备进行定期保养和维护，并负责对工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；控制船舶的鸣笛次数和时间，船舶进入港区禁止鸣笛，并安排专人通过通信设施或其他设施方法引导，确保船舶航行安全；加强港区附近交通管理，避免交通阻塞而增加车辆噪声；严格控制厂内车辆运输速度。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；周边声环境保护目标的声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
六、加强营运期固体废物污染防治措施。船舶生活垃圾经斜坡码头设置的垃圾桶集中收集后交由环卫部门处理；陆域生活垃圾经集中收集后交由环卫部门处理；废油、废含油抹布和手套等危险废物，依托湖南漕溪港物流有限公司一期工程危废暂存间暂存后，定期交有资质单位处置，严禁乱丢乱弃；装卸垃圾及时清扫送后方仓库。船舶垃圾执行《船舶水污染物排放标准》（GB3552-2018）标准要求；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。
七、加强生态保护措施。严格落实《报告书》提出的生态保护和生态补偿措施，积极实施生态监测，以减缓生态影响。
八、加强风险防控措施。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，杜绝事故隐患。一旦发现污染事故等异常情况，立即启动应急预案并采取措施控制污染，使污染得到治理。

九、加强环境管理。设立环境管理机构并配备专职安环管理人员，认真落实环境管理内容。严格落实报告书中制定的环境监测计划。
十、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十一、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局湘阴分局。建设期和运营期的日常环境监管由岳阳市生态环境局湘阴分局具体负责。

你单位如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议；或者六个月内向君山区人民法院依法提起行政诉讼。

岳阳市生态环境局

2026年7月6日


冲洗删掉了，因为后面没有冲洗废水了






