国网湖南岳阳供电公司220kV奇岭变220kV#1主变更换建设项目环境影响报告表拟审批公示

经审议，我局拟于近日内批准《国网湖南岳阳供电公司220kV奇岭变220kV#1主变更换建设项目环境影响报告表》，现就项目环评相关情况予以公示，如有意见，请在5个工作日公示期内向我局来信来电进行反映。
　联系地址：岳阳市生态环境局

　邮    编：414000

　联系电话：0730-8879820

　听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
	项目名称
	国网湖南岳阳供电公司220kV奇岭变220kV#1主变更换建设项目环境影响报告表

	  建设地点
	湖南省岳阳市岳阳楼区

	  建设单位
	国网湖南省电力有限公司岳阳供电分公司

	环境影响评价机构
	湖南瑾杰环保科技有限公司

	项目概况
	本期将站内容量为180MVA的1号主变更换为容量240MVA的主变。更换220kV及110kV中性点成套装置各1套。更换为1×（8+6）Mvar无功补偿装置。新建一座有效容积为25m3的事故油池，与原有事故油池联通。本工程更换的设备均位于原设备位置，不新征地。

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	一、对环境可能造成的主要影响：

施工期的噪声、扬尘、废水、固体废物等。

运行期的电磁环境（工频电场、磁场）、噪声及生活废水。
二、预防或减轻不良环境影响的对策和措施
1、电磁环境影响防治措施

控制导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，同时在变电站设备定货时，要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，降低静电感应的影响，确保变电站厂界及附近电磁环境保护目标的电磁环境符合相应标准。

2、声环境影响防治措施

依法限制施工期噪声源强：优先选用低噪声施工设备进行施工。严格控制施工时间，合理安排噪声设备施工时段，错开高噪声设备作业时间，夜间不开展施工作业。居民午休、周末、节假日以及特殊活动期间不得进行高噪声设备的施工。运行期加强设备维护保养，确保厂界、声环境保护目标处环境噪声满足相应标准要求。

3、生态环境影响防治措施

工程施工过程应在变电站围墙内进行，加强监管，严禁踩踏、砍伐站外植被，避免对附近区域植被造成不必要的破坏。严格按设计要求施工，减少土石方开挖量，减少建筑垃圾产生量，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被。施工完成后对站内临时占地及时恢复原貌。禁止向岳阳楼—洞庭湖风景名胜区南湖景区内排放废弃物。合理安排施工作业时间，高噪声作业设备需避开晨昏等动物活跃时间段，夜间不开展施工作业。加强施工期间的监管工作，严禁施工人员进入岳阳楼—洞庭湖风景名胜区南湖景区范围内捕鱼、游泳等破坏生态环境的行为。运行期建管单位应做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。

4、地表水环境防治措施

尽量避免雨天土石方施工，临时堆土顶层及底层均铺设隔水布，同时在施工现场配备防雨彩条布，雨天对裸露地表进行苫盖，避免产生泥浆水。采用商品混凝土，避免在施工现场拌和混凝土产生废水。运营期变电站内无工业废水产生，仅值守人员及定期巡检人员产生少量生活污水，经化粪池处理后定期清掏，不会对站外地表水环境产生影响。

5、扬尘防治措施

车辆运输施工材料及建筑垃圾时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染；根据《关于进一步加强建设工地扬尘污染防治工作的通知》（岳建质安监发〔2018〕18号）相关要求，施工工地须做到“施工现场100％湿法作业、物料堆放100％覆盖、渣土运输车辆100％密闭运输”。

6、固废防治措施

施工场地生活垃圾依托站内已设置的生活垃圾收集装置收集，每日施工结束后送至附近垃圾处理站处理；对建筑垃圾进行分类处理，并收集到指定地点，集中运出；拆除的废旧电气设备等运至供电公司仓库统一处理，不得随意丢弃。运营期产生的生活经收集后由值守人员送至附近垃圾站处理，变电站定期维护检修所更换一般固体废物，回收利用或由检修人员运至垃圾处理站处理。变电站产生的废旧蓄电池转运至岳阳供电公司已建的危废暂存仓库（云溪文苑路公安局旁）进行贮存，然后交由有资质的单位进行处理，严禁随意丢弃，不在站内暂存。

三、建设单位应依法进行运行期的环境管理工作。工程完工后，应在规定时间内按相关要求及时完成项目的环保竣工验收。


